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Характеристики 
Страна производства – Украина, ТОВ «Арма-С» г. Кролевец
Тип - поршневой
Вид - стационарный
Привод - ременной привод
Питание - электричество
Применение смазки  -масляный
Количество степеней сжатия - двухступенчатый
Тип по расположению цилиндров - вертикальный
Система охлаждения цилиндров - воздушная
Мощность - 5.5 кВт
Вес - 310 кг
Давление - 7 бар
Потребление воздуха - 85 л/мин 
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