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Характеристики 
Страна производства – Украина, ТОВ «Арма-С» г. Кролевец
Тип - поршневой
Вид - стационарный
Привод - ременной привод
Питание - электричество
Применение смазки - масляный
Количество степеней сжатия - двухступенчатый
Тип по расположению цилиндров - угловой
Система охлаждения цилиндров - воздушная
Мощность - 7.5 кВт
Вес – 500 кг
Давление - 10 бар
Гарантийный срок - 12
Кол. масла в картере - 2,2 л
Максимальное давление – 10-12 бар
Маса - 513 кг
Объем ресивера –500 л 
Потребляемая мощность - 7,5 кВт
Производительность - 1,4 м3/мин (возможна регулировка по требованию заказчика)
Расположение ресивера горизонтально
Расход масла - 0,033 л/час
Потребление воздуха - 14 л/мин 


